**Comunicato stampa icotek UT (1300/1532 cifre)**

**Pratico passacavo per custodie**

Novità: il passacavo ad U per installazioni senza telaio fino a IP54


I nuovi passacavi UT di icotek sono una soluzione innovativa per il passaggio semplice ed efficiente dei cavi con e senza connettore direttamente nelle custodie. Il passacavo UT è un passacavo a forma di U con un taglio su un lato che consente di posare in modo sicuro e senza attrezzi i singoli cavi con un range di serraggio variabile di 2 mm. La gamma di diametri gestibili va da 4 a 11 mm.

Il passacavo UT è ideale per le installazioni sulla parte superiore dell'alloggiamento. Il passacavo viene semplicemente montato intorno al cavo. Il gommino montato viene fatto passare nell'apertura; poi viene alloggiato il coperchio della custodia. Avvitando il coperchio, si esercita la pressione necessaria sul passacavo UT, che consente una tenuta fino a IP54. Il passacavo viene inserito nella parte superiore dell'alloggiamento senza telaio o attrezzi. Lo spessore della parete dell'alloggiamento può essere compreso tra 1 e 4 mm.

Il passacavo UT è realizzato con il tipico elastomero icotek e offre un'elevata resistenza ai raggi UV, nonché una classe di resistenza al fuoco UL 94 V-0, è inoltre esente da silicone e di alogeni. È resistente ad un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 100 °C.

Ulteriori informazioni e richieste di campioni possono essere richieste direttamente al produttore.

https://www.icotek.com/it/prodotti/sistemi-passacavo/ut



*Immagine: passacavo UT*



*Immagine: Applicazione del passacavo UT in una custodia*

**icotek Italia s.r.l.**Contatto stampa  
Stephan Buchner  
Via Dante Alighieri 26/28   
20009 Turbigo (Mi)  
[www.icotek.com/it](http://www.icotek.com/it)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
Aprile 2024